**Тех. тапшырма**

**Сатып алуунун аталышы:** Бишкек ш., көч. Ауэзов ½.

**Товарды жеткирүү мөөнөтү:** Келишимге кол коюлган күндөн тартып 60 жумушчу күндөн ашык эмес.

**Лот №1**: Бишкек ш., көч. Ауэзов ½.

**КӨК** - Декларация.

**Курулуш-ремонт иштери боюнча эсеп**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Иштин аталышы жана чыгымдар** | **Өлчөө бирдиги** | **Саны** | **Эскертүү** |
| **А)** | **Биринчи кабаттагы жуунучу бөлмөнү куруу жана оңдоо иштери үчүн эсеп** |
| 1 | Кирпич дубалды, анын ичинде эшиктерди куруу | м2 | 20 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Дубалдарды жана тосмолорду цемент-кум аралашмалары менен шыбап | м2 | 40 |
| 3 | Алюминий эшиктерин жабдылган караңгылатылган айнек менен орнотуу | м2 | 4 |
| 4 | Керамикалык плиткаларды төшөө үчүн дубалдарды даярдоо жана астарлоо | м2 | 93 |
| 5 | Керамикалык плиткалар менен дубалдарды төшөө | м2 | 93 |
| 6 | Керамикалык плиткаларды төшөө үчүн пол стяжкасын куюу | м2 | 34 |
| 7 | Керамикалык плиткалар менен полду төшөө | м2 | 34 |
| 8 | Аристонду 50 литрге коюңуз. | шт. | 1 |
| 9 | Перфорацияланган шыптар (жашыруун орнотуу системасы Clip In and Hook On) (Армстронг алюминий) | м2 | 35 |
| 10 | Жакшы сапаттагы 600x600 лампаларды орнотуңуз | шт. | 12 |
| 11 | Жогорку сапаттагы агып чыгуучу цистернасы бар полго туруучу Генуя идиш ажатканасын орнотуңуз | шт. | 2 |
| 12 | Даараткананын капкагы жакыныраак, полго турган жогорку сапаттагы даараткана орнотуңуз | шт. | 11 |
| 13 | Муздак жана ысык суу менен камсыздалган гигиеналык душ орнотуңуз | шт. | 2 |
| 14 | Муздак жана ысык суу менен камсыздалган жогорку сапаттагы аралаштыргычы бар полго биде орнотуңуз | шт. | 1 |
| 15 | ДСПдан жасалган каркас (12 кабина) менен санитардык бөлүктөр орнотулат | м2 | 42 |
| 16 | Муздак жана ысык суу чорголору менен толукталган үч кабаттуу монтаждалган кол жуугучту орнотуңуз | компл. | 2  |
| 17 | Бийиктиги 60 см болгон күзгү орнотуңуз, орнотулган раковинанын туурасына жараша бийиктикти эсептеңиз | компл. | 2 |
| 18 | Желдетүүчү торлорду орнотуңуз | шт. | 4 |
| 19 | Ванна бөлмөлөрүн вентиляциялоо жана чыгаруу үчүн иштелип чыккан центрифугалык желдеткичтерди орнотуу | компл. | 2 |
| 20 | Диаметри 100 мм болгон канализация түтүктөрүн төшөө (бутактары бар) | п/м | 25 |
| 21 | Диаметри 50 мм болгон канализация түтүктөрүн төшөө (бүгүлүү, тротуарлар кирет) | п/м | 25 |
| 22 | Диаметри 25 мм сантехника түтүктөрүн төшөө (бүгүлүү, тротуарлар кирет) | п/м | 70 |
| **Биринчи кабаттагы ваннаны демонтаждоо иштери** |
| 1 | Курулуш калдыктарын таштоо менен болгон кирпич дубалдарды демонтаждоо | м2 | 34 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Гипсокартон, Армстронг, лампалардан жасалган шыпты демонтаждоо | м2 | 34 |
| 3 | Санитардык жабдууларды, раковиналарды жана туалеттерди демонтаждоо. | шт. | 8 |
| 4 | Эски керамикалык дубал жана пол плиткаларын алып салуу | м2 | 90 |
| 5 | Ички эшиктерди демонтаждоо | шт. | 3 |
| 6 | Сантехникалык түтүктөрдү демонтаждоо | м/п | 20 |
|  |
| **Б)** | **ПО жана УпВУП кеңселерин, коридорлорду куруу жана оңдоо иштерине, ошондой эле учурдагы имаратка кошумча бөлмө курууга каражаттардын эсеби** |
| **№ п/п** | **Иштин аталышы жана чыгымдар** | **Өлчөө бирдиги** | **Cаны** | **Эскертүү** |
| 1 | Ламинатты төшөө үчүн өзүн-өзү түздөөчү полду куюу | м2 | 129 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Ламинатты төшөө 33-класс | м2 | 129 |
| 3 | Суу негизиндеги боёк үчүн дубалдарды даярдоо, жылмалоо жана астарлоо | м2 | 476 |
| 4 | Дубалдарды суу негизиндеги боёк менен сырдоо | м2 | 476 |
| 5 | Перфорацияланган шыптар (жашыруун орнотуу системасы Clip In жана Hook On) | м2 | 264 |
| 6 | Шыпты суу негизиндеги боёк менен сырдоо | м2 | 10 |
| 7 | Суу негизиндеги боёк үчүн шыпты даярдоо жана праймерлөө | м2 | 10 |
| 8 | 600x600 лампаларды орнотуу | шт. | 70 |
| 9 | Жашыруун зымдар үчүн эки баскычтуу которгучту орнотуңуз | шт. | 3 |
| 10 | Дубал оюктары менен 3x1,5 зым төшөө | п/м | 100 |
| 11 | Дубал оюктары бар 3x2,5 зымдарды тартуу | п/м | 150 |
| 12 | Розеткаларды орнотуп, туташтырыңыз | шт. | 20 |
| 13 | Гипсокартон дубалын эки капталынан эки катмарлуу каптоо жана үн изоляциясы менен куруу | м2 | 9 |
| 14 | Алюминий эшиктерди темперацияланган караңгылатылган айнек менен орнотуу 3 шт. | м2 | 6 |
| 15 | Пластик терезе орнотуу | м2 | 3 |
| 16 | Кирпич дубалдын курулушу, анын ичинде эшик жана терезе тешиктери | м2 | 16 |
| 17 | Терезе-эшиктерди цемент-кум аралашмалары менен шыбап | п/м | 12 |
| 18 | Дубалдарды жана тосмолорду цемент-кум аралашмалары менен шыбап | м2 | 32 |
| 19 | Темир торлорду орнотуу | м2 | 3 |
| 20 | Шыпты жылуулоо (базальт) | м2 | 6 |
| 21 | Боёк менен юбка тактайларын орнотуу (дурополимер) | п/м | 200 |
| **Демонтаж иштери** |
| 1 | Учурдагы шыптарды жана лампаларды алып салуу | м2 | 246 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Линолеумды демонтаждоо | м2 | 114 |
| 3 | Пластмассадан жасалган юбка тактайларын демонтаждоо | п/м | 105 |
| 4 | Демонтаждоо жана темир терезелерди орнотуу (1,1 м х 1,7 м) | шт. | 1 |
| 5 | Терезенин дубалын жарып өтүү | м2 | 4,5 |
| 6 | Брондолгон эшикти алып салуу | шт. | 1 |
| 7 | Кире бериштеги ички эшикти демонтаждоо | м2 | 2 |
| 8 | Пластик терезени алып салуу | м2 | 2 |
| 9 | Курулуш калдыктарын чыгаруу менен болгон дубалдарды демонтаждоо | м2 | 4 |
| 10 | Пол плиткаларын алып салуу | м2 | 13,8 |
| 11 | Курулуш калдыктарын таштоо менен болгон кирпич дубалдарды демонтаждоо | м2 | 9 |
|  |  |  |  |  |
| **В)** | **Курулуш-ремонт иштери боюнча эсеп****фойе жана конференц-зал** |
| 1 | Ламинатты төшөө үчүн өзүн-өзү түздөөчү полду куюу | м2 | 50 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Ламинатты төшөө 33-класс | м2 | 50 |
| 3 | Суу негизиндеги боёк үчүн дубалдарды даярдоо, жылмалоо жана астарлоо | м2 | 300 |
| 4 | Дубалдарды суу негизиндеги боёк менен сырдоо | м2 | 300 |
| 5 | Перфорацияланган шыптар (жашыруун орнотуу системасы Clip In жана Hook On) | м2 | 50 |
| 6 | Шыпты суу негизиндеги боёк менен сырдоо | м2 | 12 |
| 7 | Суу негизиндеги боёк үчүн шыпты даярдоо жана праймерлөө | м2 | 12 |
| 8 | 600x600 лампаларды орнотуу | шт. | 15 |
| 9 | Жашыруун зымдар үчүн эки баскычтуу которгучту орнотуңуз | шт. | 3 |
| 10 | Дубал оюктары менен 3x1,5 зым төшөө | п/м | 50 |
| 11 | Дубал оюктары бар 3x2,5 зымдарды тартуу | п/м | 50 |
| 12 | Розеткаларды орнотуп, туташтырыңыз | шт. | 15 |
| 13 | Цемент-кум аралашмалары же гипс аралашмасы менен дубалдарды шыбап | м2 | 100 |
| 14 | Алюминий эшиктерди темперацияланган караңгылатылган айнек менен орнотуу 3 шт. | м2 | 6 |
| 15 | шыптын юбка тактайларын орнотуу | п/м | 17 |
| 16 | Боёк менен юбка тактайларын орнотуу (дурополимер) | п/м | 30 |
| 17 | Декоративдүү шыпты орнотуу | м2 | 33 |
| 18 | Жогорку сапаттагы фарфор плиткаларын төшөө | м2 | 55 |
| 19 | Дат баспас болоттон жасалган мамылар менен тосмолорду орнотуу | п/м | 2 |
| 20 | Конуу үчүн бетон куюу жана тепкичтерге тепкичтер | м3 | 2 |
| 21 | Учурдагы тепкичтерди стандартка келтирүү үчүн бетон куюу | м3 | 13 |
| 22 | Дубал тосмолорун орнотуу | п/м | 13 |
| 23 | Табигый граниттен тепкичтерди жана аянтчаларды төшөө | м2 | 17 |
| 24 | Конуу үчүн люстра орнотуу | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Демонтаж иштери** |
| 1 | Курулуш калдыктарын таштоо менен болгон кирпич дубалдарды демонтаждоо | м2 | 50 | Материалдардын жана эмгектин баасын белгиле |
| 2 | Учурдагы Армстронг гипсокартон шыпты, лампаларды демонтаждоо | м2 | 84 |
| 3 | Санитардык жабдууларды, раковиналарды жана туалеттерди демонтаждоо | шт. | 6 |
| 4 | Эски керамикалык плиткаларды алып салуу | м2 | 84 |
| 5 | Ички эшиктерди демонтаждоо | шт. | 5 |
| 6 | Сантехникалык түтүктөрдү демонтаждоо | м/п | 20 |
| 7 | Керамикалык плиткаларды демонтаждоо | м2 | 28 |

**Подрядчыга коюлуучу талаптар**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Подрядчыга карата талаптар
 | 1. Ишти колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына так ылайык жүргүзүү;
2. Сапат кепилдиктери: 12 (он эки) айдан кем эмес;
3. Бардык жумуштар подрядчы тарабынан коопсуздуктун бардык талаптарын, эмгекти коргоо жана айлана-чөйрөнү коргоо стандарттарын так сактоо менен жүзөгө ашырылат. Бул пунктту ишке ашыруу менен байланышкан бардык чыгымдар подрядчыга жүктөлөт;
 |
| 1. Иштин максаты жана көлөмү
 | 1. Подрядчы өзүнүн материалдары, күчтөрү, шаймандары жана механизмдери менен Кыргыз Республикасынын аймагында колдонуудагы колдонуудагы нормаларга, эрежелерге, нускамаларга жана мамлекеттик стандарттарга ылайык иштерди аткарууга милдеттүү.
 |
| 1. Ишти уюштуруу
 | 1. Подрядчы тарабынан Кардардын объектисинде жумушту аткарууда эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугунун стандарттарын жана эрежелерин сактоо үчүн толук жоопкерчилик Подрядчыга жүктөлөт. Ишти уюштуруу жана аткаруу Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарына, ошондой эле башка ченемдик укуктук актыларга, курулуш нормаларына жана эрежелерине, долбоорлоо жана куруу практикасынын кодексине, тармактар ​​аралык жана тармактык эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш. жана белгиленген тартипте бекитилген эмгекти коргоо боюнча типтүү нускамалар, эмгекти коргоо стандарттары системасынын мамлекеттик стандарттары, коопсуздук эрежелери, долбоорлоо жана коопсуз эксплуатация эрежелери, коопсуздук нускамалары, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдер, гигиеналык ченемдер, санитардык эрежелер жана ченемдер. ;
2. Ишти уюштуруу курулуш-монтаждоо иштеринин бардык этаптарында жумушчулардын, персоналдын жана «МПК» ААКтын конокторунун коопсуздугун камсыз кылууга тийиш;
3. Подрядчы иш аяктагандан кийин жумуш аянтын жоюуга, таштандыларды тазалоого жана чыгарууга, материалдарды алып чыгууга милдеттүү. Иштин жүрүшүндө пайда болгон бардык калдыктар Подрядчы тарабынан чыгарылып, колдонуудагы экологиялык мыйзамдардын талаптарына ылайык утилизацияланышы керек;
4. Оңдоодо жабыркаган «МКК» ЖАКтын бардык жабдуулары баштапкы ордуна орнотулуп, нормалдуу иштеши керек.
 |
| 1. Эмгекти коргоо жана коопсуздук. Орт коопсуздугу
 | 1. Подрядчы өрт коопсуздугу жана ички тартип чөйрөсүндөгү колдонуудагы мыйзамдардын жана «МПК» ЖАКтын жергиликтүү ченемдик актыларынын талаптарын так аткарууга милдеттүү;
2. Курулуш-монтаждоо иштеринин жүрүшүндө электр менен жабдууну өчүрүүгө байланыштуу иштерди жүргүзүү зарыл болгон учурда, Подрядчы жогоруда көрсөтүлгөн иштердин пландалган башталышына чейин 48 сааттан кечиктирбестен Заказчынын кызыкдар кызматтары менен макулдашууга милдеттүү. аларды ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү, убактысы жана тартиби;
3. Иш процессинде тейлөөгө жарамдуу жана ылайыктуу шаймандарды жана жабдууларды колдонууга;
4. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык аткарылуучу ишке ден соолугуна байланыштуу карама-каршы көрсөткүчтөрү жок Подрядчынын кызматкерлерин Заказчынын объектисинде иштөөгө тартуу.
 |
| 1. Ишти тапшыруунун жана кабыл алуунун тартиби
 | 1. Иш аяктагандан кийин 15 жумушчу күндүн ичинде эсеп-фактураларды берүү менен иштин аяктагандыгы жөнүндө акт түзүлөт;
 |
| 1. Колдонулган курулуш материалдары
 | 1. Жабдууларды, материалдарды жана башка мүлктү сатып алуу, жеткирүү, кабыл алуу, түшүрүү, сактоо Подрядчы тарабынан жүзөгө ашырылат;
2. Ишти аткаруу үчүн колдонула турган материалдардын жана жабдуулардын сапаты шайкештик сертификаттары менен ырасталууга жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилүүгө тийиш;
 |
| 1. Кошумча ишке коюлуучу талаптар (иштин баштапкы көлөмүнө өзгөртүүлөр), алардын зарылдыгы иш процессинде пайда болгон
 | 1. Иштин кошумча коломдордун жана (же) түрлѳрүн аткаруу зарылдыгы негизи келишимге тиешелуу кошумча макулдашуу менен ырасталат;
2. Эгерде иштин андан ары аткарылышына тоскоол болгон кошумча коломдор жана (же) жумуштардын турлору келип чыкса, Подрядчиктер Заказчик миңдей иштердин болгондугу жөнүндө эркин турдо жазуу жүзүндө куруу;
3. Эгерде иштин түрлүү өзгөртүү, материалдарды алмаштыруу, иштин көлөмүн өзгөртүү зарылчылыгы келип чыкса, Подрядчиктер тишелүү өзгөртүү боюнча техникалык чечимди даярдык (колдонулган колеммен аиттенна) макулдашат. Мындай езгеруулер техни-калык эксперттердин макулдугунан кийин гана жургу-зулот. Кардар тарабынан чечимдер.
 |
| 1. Башка талаптар
 | 1. Ишти баштоонун алдында иштин көлөмүн жана материалдардын көлөмүн тактоо үчүн өлчөөлөр менен участокту милдеттүү түрдө текшерүү;
2. Подрядчы уюмдун жетекчиси Заказчынын объектисинде жумушту баштоонун алдында иш алып баруучу жайга келген персонал белгиленген программа боюнча жана тартипте эмгекти коргоо, өрт жана экологиялык коопсуздук боюнча таанышуу инструктажынан өтүшүн камсыз кылууга милдеттүү. сайтка кирүү кийинки каттоо;
3. Иш иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин жүргүзүлүшү керек;
4. Эгерде жумуш убактысынан тышкаркы иштерди жүргүзүү зарыл болсо, подрядчы 1 жумушчу күн мурун ЖАКтын жооптуу өкүлүнө бул тууралуу билдирет;
5. Иш Кардардын объектисинин инженердик инфраструктурасынын (анын ичинде төшөлгөн коммуникациялардын) коопсуздугун жана эксплуатациялоону камсыз кылуучу кеңсенин иштөө шарттарында жүргүзүлөт.
 |
| 1. Иштин сапатын камсыз кылуу боюнча талаптар
 | * + - 1. Аткарылган иштерге кепилдик мөөнөтү иштин натыйжаларын кабыл алуу жөнүндө акыркы актыга кол коюлган учурдан тартып 12 айды, ал эми жабдууларга жана материалдарга - аларды даярдоочунун кепилдик документтерине ылайык.
 |
| 1. Эскертүү
 | 1. Келишим түзүлгөндөн кийин өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
 |
| 1. Подрядчыга карата талаптар
 | 1. Ишти колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына так ылайык жүргүзүү;
2. Сапат кепилдиктери: 12 (он эки) айдан кем эмес;
3. Бардык жумуштар подрядчы тарабынан коопсуздуктун бардык талаптарын, эмгекти коргоо жана айлана-чөйрөнү коргоо стандарттарын так сактоо менен жүзөгө ашырылат. Бул пунктту ишке ашыруу менен байланышкан бардык чыгымдар подрядчыга жүктөлөт;
 |

**Квалификация жана башка талаптар:**

* Акыркы 2 жылда 2 окшош контракттын/кызмат көрсөтүүлөрдүн бар экендиги жөнүндө маалымат берүү (тастыктоочу документтерди көрсөтүү);
* Курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүүгө лицензиялардын тиешелүү көчүрмөлөрүн берүүгө;
* Каттоо жөнүндө күбөлүктүн түпнуска сканирленген көчүрмөсүн берүү;
* Түпнуска уставдын сканерленген көчүрмөсүн бериңиз;
* Тааныштыгынын жоктугу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону, ошондой эле алардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматтарды бериңиз.
* Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынан салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат берүү.
* Көрсөтүлгөн кызматтардын жана курулуш материалдарынын баасын сүрөттөгөн коммерциялык сунушту бериңиз.
* № 1 жана 2 тиркемелерге ылайык толтурулган конкурстук арызды жана декларацияны (подрядчы уюмдун толук ыйгарым укуктуу өкүлү кол койгон жана уюмдун бекитилген мөөрү менен) бериңиз.

**Компания төмөнкү учурларда конкурстук өтүнмөдөн баш тарта алат:**

1)Бул конкурстук табыштаманы берген катышуучу конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) Катышуучу сунушка кепилдик берүүчү декларацияга кол койбосо, же GOKZ тапшырбаса (эгер конкурстук документациянын шарттарында талап кылынса);

3) Катышуучунун мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана социалдык төлөмдөр боюнча салыктар же камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы болсо;

4) Конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык шарттарына ылайык келбесе;

5) Бул конкурстук өтүнмө маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе;

6) Катышуучунун ишенимсиздиги жөнүндө Комплаенс боюнча адистин тиешелүү корутундусу бар болсо.

# №1 Тиркеме. Конкурстук колдонмо

**Конкурстук колдонмо**

Жарнама номери:

Кимге: «Банк Аралык Процессинг Борбору» ЖАК

Мелдештин аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.tenders.kg/www.ipc.kg сайтында жарыяланган конкурстук документтер менен таанышып чыгып, биз төмөндө кол коюучуларбыз:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Аты, СИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_атынан сунуштайбыз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ушул тендердик табыштаманын бир бөлүгү болгон толтурулган баа таблицасы менен ырасталган тендердик документациянын бардык шарттарына жана талаптарына ылайык жеткирүү.

Биз, анын ичинде жөнөкөй шериктештиктин бардык мүчөлөрүн жана субподборщиктерди ушул конкурстук документацияга ылайык келишимдин кайсы болбосун бөлүгүнө карата, катышуучунун жарамдуулугунун толтурулган шарттарына ылайык бул конкурска катышууга укугубузду тастыктайбыз..

Эгерде биздин конкурстук өтүнмө жеңүүчү деп табылса, анда биз түзүлүп, электрондук почта дарегине жөнөтөбүз.

1) Конкурстук табыштамага киргизилген бардык документтердин түп нускасын берүү;

2) Товарды тендердик документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык жеткирүү. Расмий келишим даярдалып, аткарылмайынча, бул тендердик табыштама сиздин кабыл алгандыгыңыз тууралуу жазуу жүзүндөгү ырастооңуз жана сыйлык берүү жөнүндө билдирүүңүз менен бирге биздин ортобузда милдеттүү келишим катары кызмат кылат.

Сиз эң төмөнкү бааланган сунушту же сиз алган сунуштардын бирин кабыл алууга милдеттүү эмес экениңизди түшүнөбүз.

атынан тендерге кол коюуга толук ыйгарым укуктарга ээ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кызматы, колу

М.П.

# №2 Тиркеме.

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

Конкурстун номери: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстун аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сынактын катышуучусу: аты-жөнү, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сатып алуучу уюм: "Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК

Биз өз сунушубузду жогоруда аталган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сатып алуу боюнча Сынактын алкагында бергендигин эске алуу менен (мындан ары “Жеткирүүчүнүн сунушу” деп аталат).

Ушуну менен Катышуучу Сатып алуучу уюмдун алдында төмөнкү милдеттенмелерди кабыл алганы жалпыга маалымдалат:

а) Катышуучу өзүнүн азыркы сунушун ал ачылгандан кийин жана Жеткирүүчүнүн Сунушта Катышуучу белгилеген колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин кайтарып албайт же өзгөртпөйт;

б) Тендердин Катышуучусу, эгерде ал Сынактын жеңүүчүсү деп аныкталса, сунушка ылайык Келишимге кол коет;

в) Эгерде Сынактын шарттарында талап кылынса, Конкурстун Катышуучусу конкурстук документацияга ылайык Контракттын аткарылышын камсыз кылууну камсыз кылат;

Көрсөтүлгөн милдеттенмелердин бири аткарылбаган учурда Сатып алуучу уюм тендердин катышуучусун “Ишенимсиз (адилетсиз) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалымат базасына” киргизүүнү демилгелей тургандыгы ушуну менен тастыкталат.

Бул декларация сунуштун мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө болот.

Уюмдун жетекчиси

же толук аты-жөнү менен ыйгарым укуктуу адам

М.П.