**Тех. задание**

**Наименование закупки:** Приобретение услуг по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

**Лот № 1:** Приобретение **у**слуг по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

**Сроки выполнения работ:** Не более 60 рабочих дней со дня подписания договора.

**Срок действия конкурсной заявки:** 30 дней.

**ГОКЗ** – Декларация.

|  |
| --- |
| **Ведомость объемов****на строительно-ремонтные работы** |
| № п.п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество(ориентировочное) |
|  |
| **2 этаж коридор и кабинет ЮО и ОМЕТ** |
|  |
| 1 | Демонтаж ламината | м2 | **30**  |
| 2 | Демонтаж дверей | шт. | **1** |
| 3 | Штроба стен для укладки проводов  | метр. | **17** |
| 4 | Демонтаж пластиковых плинтусов | П.М. | **30** |
| 5 | Демонтаж светильников  | шт. | **10** |
| 6 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (краска Fawori)  | м2 | **70** |
| 7 | Покраска потолка силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (краска Fawori) | м2 | **62** |
| 8 | Заделка отверстий от штробы гипсовым раствором, а также мелких сколов в стене. | м2 | **6** |
| 9 | Обивка дверного проема из ГКЛ  | м2 | **2** |
| 10 | Укладка керамогранита на полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **30** |
| 11 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | П.М. | **30** |
| 12 | Установка наружных светодиодных светильников от фирмы FAN размером 1200х200х40 мм  | шт. | **4** |
| 13 | Установка наружных светодиодных светильников размером 600х600 мм. | шт. | **6** |
| 14 | Замена двойного выключателя (фирма VIKO)  | шт. | **2** |
| **2-3 этаж лестница** |
|  |
| 1 | Демонтаж пластиковых окон  | шт. | **16** |
| 2 | Демонтаж лестничных перил с 1-3 этаж | шт. | **1** |
| 3 | Демонтаж металлической лестницы в чердак | шт. | **1** |
| 4 | Выравнивание стен штукатурной смесью предварительно подготовив основание  | м2 | **50** |
| 5 | Шпаклевка стен в 2 слоя для покраски  | м2 | **50** |
| 6 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя. (Краска Fawori) | м2 | **90** |
| 7 | Покраска потолка силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя. (Краска Fawori) | м2 | **16** |
| 8 | Обшивка потолка из ГКЛ установить каркас, закрепить гипсокартонные листы, зашпаклевать швы и места крепления, нанести финишную шпаклевку в 2 слоя, провести шлифовку для получения ровной поверхности и подготовить потолок к покраске. | м2 | **16** |
| 9 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы. | П.М. | **12** |
| 10 | Установка светодиодных светильников от фирмы FAN 400х400 мм.  | шт. | **4** |
| 11 | Монтаж софитов в ГКЛ. | шт. | **8** |
| 12 | Укладка гранита на лестничные ступени. | м2 | **45** |
| 13 | Установка складной лестницы на чердак, аналогичной OMAN FLEX TERMO, включая монтаж, крепление и регулировку. | шт. | **1** |
| 14 | Монтаж перил на стойках для лестницы с 1-3 этаж из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм., поручни квадратные из нержавейки.  | П.М. | **12** |
| 15 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ  | П.М. | **30** |
| 16 | Замена выключателя освещения одинарный внутренний  | шт. | **1** |
| 17 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | **16** |
| **2 этаж маленький коридор и санузел** |
| 1 | Демонтаж дверей.  | шт. | **2** |
| 2 | Демонтаж кафельной плитки на стенах с вывозом строительного мусора. | м2 | **23** |
| 3 | Демонтаж пластиковых окон | м2 | **6** |
| 4 | Демонтаж напольной кафельно плитки вывозом строительного мусора. | м2 | **13** |
| 5 | Демонтаж сантехнических труб, запорных арматур, унитаза, раковины и душевой кабинки. | шт. | **1** |
| 6 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | **13** |
| 7 | Нанесение гидроизоляции пола и стен, включая подготовку поверхности, нанесение гидроизоляционного материала и выравнивание. | м2 | **50** |
| 8 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **29** |
| 9 | Укладка керамогранита в стене соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **23** |
| 10 | Монтаж сантехнических труб фитингов и запорных арматур холодной и горячей воды. | шт. | **1** |
| 11 | Установка унитаза от фирмы Gappo. | шт. | **4** |
| 12 | Монтаж инсталляции Grohe для подвесных унитазов. | шт. | **4** |
| 13 | Монтаж раковины двойную со шкафом и смесителем от фирмы Gappo. | шт. | **1** |
| 14 | Установка зеркала в санузле размером 600х1000мм. | шт. | **1** |
| 15 | Установка светодиодных светильников 600х600 мм. | шт. | **3** |
| 16 | Установка наружных светодиодных светильников от фирмы FAN размером 1200х200х40 мм. | шт. | **2** |
| 17 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный.  | м2 | **13** |
| 18 | Установка системы вытяжной вентиляции для санузла. С трубами и решеткой в количестве 4 шт. | шт. | **1** |
| 19 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | **6** |
| 20 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | **5** |
| 21 | Протяжка кабеля для розеток 3х2,5 медный монолит ГОСТ.  | П.М. | **40** |
| 22 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ. | П.М. | **20** |
| 23 | Монтаж кабинок из ГКЛ двухслойный с двух сторон звукоизоляцией внутри. | м2 | **11** |
| 25 | Монтаж деревянных дверей для кабинок.  | шт. | **4** |
| **3 этаж** |
| 1 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 400мм. с вывозом строительного мусора.  | м2 | **17** |
| 2 | Демонтаж ламината.  | м2 | **80** |
| 3 | Демонтаж плинтуса. | П.М. | **50** |
| 4 | Демонтаж дверей. | шт. | **6**  |
| 5 | Пробитие отверстия в кирпичной стене для установки двери. | м2 | **3** |
| 6 | Возведение стены из ГКЛ двухслойный с двух сторон со звукоизоляцией внутри. | м2 | **5** |
| 7 | Возведение стены из кирпича для закрытия дверных проемов.  | м2 | **5** |
| 8 | Выравнивание стен штукатурной смесью предварительно подготовив основание. | м2 | **10** |
| 9 | Шпаклевка стен в 2 слоя для покраски | м2 | **20** |
| 10 | Возведение алюминиевой перегородки российского производства с закалённым матовым стеклом толщина стекла 6 мм. | м2 | **15** |
| 11 | Монтаж алюминиевых дверей российского производства (6 шт.) с закалённым матовым стеклом толщина стекла 6 мм. с доводчиком в комплекте  | м2 | **12** |
| 12 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя. (Краска Fawori) | м2 | **55** |
| 13 | Обшивка потолка из ГКЛ: установка каркаса, закрепление гипсокартонных листов, шпаклевание швов и места крепления, нанесениефинишной шпаклевки стен в 2 слоя, шлифовка для получения ровной поверхности и подготовка потолак к покраске. | м2 | **80** |
| 14 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы. (зал для переговоров)  | П.М. | **12** |
| 15 | Установка светодиодных софитов. (зал для переговоров)  | шт. | **6** |
| 16 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы. (кабинет)  | П.М. | **12** |
| 17 | Установка светодиодных софитов. (кабинет)  | шт. | **6** |
| 18 | Установка стеновых декоративных панелей  | м2 | **56** |
| 19 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **90** |
| 20 | Выполнение стяжки пола с бетонной смесью, включая подготовку основания, нанесение выравнивающего раствора и выравнивание поверхности. | м2 | **17** |
| 21 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | П.М. | **80** |
| 22 | Установка потолочных плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской.  | П.М. | **180** |
| 23 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | **54** |
| 24 | Протяжка кабеля для розеток 3х2,5 медный монолит ГОСТ  | П.М. | **200** |
| 25 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ  | П.М. | **50** |
| 26 | Установка внутренних выключателей освещения  | шт. | **7** |
| **3 этаж санузел** |
| 1 | Демонтаж кафеля стен с вывозом строительного мусора. | м2 | **46** |
| 2 | Демонтаж пластиковых окон | м2 | **2** |
| 3 | Демонтаж кафеля пола вывозом строительного мусора. | м2 | **14,5** |
| 4 | Демонтаж сантехнических труб, запорных арматур, унитаза, раковины и душевой кабинки. | шт. | **1** |
| 5 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | **14,5** |
| 6 | Нанесение гидроизоляции пола и стен, включая подготовку поверхности, нанесение гидроизоляционного материала и выравнивание. | м2 | **60** |
| 7 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **15** |
| 8 | Укладка керамогранита в стене соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | **40** |
| 9 | Монтаж сантехнических труб фитингов и запорных арматур холодной и горячей воды. | шт. | **1** |
| 10 | Установить унитаз от фирмы Gappo.  | шт. | **1** |
| 11 | Монтаж инсталляции Gappo для подвесных унитазов.  | шт. | **1** |
| 12 | Монтаж раковины с шкафом и смесителем фирмы Gappo. | шт. | **1** |
| 13 | Установить светодиодные светильники 600х600 мм. | шт. | **2** |
| 14 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный.  | м2 | **15** |
| 15 | Установка системы вытяжной вентиляции для санузла | шт. | **1** |
| 16 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | **2** |
| 17 | Подключение имеющегося бойлера на 50л. для нагрева воды в горячую систему подачи воды. Бойлер для санузла 2-3 этажа. (хранится на складе) | шт. | **1** |
| 18 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | **2** |
| **Комната в подвале**  |
| 1 | Обшивка стен из ГКЛ установить каркас, закрепить гипсокартонные листы, зашпаклевать швы и места крепления, нанести финишную шпаклевку стен в 2 слоя, провести шлифовку для получения ровной поверхности и подготовить стены к покраске. | кв. | **90** |
| 2 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный. | кв. | **43** |
| 3 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. (кафель местного производства) | кв. | **43** |
| 4 | Установка теплого пола с терморегулятором | кв. | **43** |
| 5 | Установка бризера системы воздуха | шт. | **1** |
| 6 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | п.м. | **29** |
| 7 | Установка светодиодных светильников от фирмы FAN 400х400 мм. | шт. | **11** |
| 8 | Протяжка кабеля для розеток 3х2,5 медный монолит ГОСТ.  | П.М. | **40** |
| 9 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ. | П.М. | **20** |
| 10 | Монтаж алюминиевых дверей российского производства (6 шт.) с закалённым матовым стеклом толщина стекла 6 мм. с доводчиком в комплекте  | шт.  | **1** |
| **Интернет кабели, розетки** |
| 1 | Протяжка кабеля UTP CAT5E (для внутренних работ) • Материал: Бескислородная медь (чистота 99.97%)• Диаметр :0.51мм• Изоляция• Материал: ПЭВП• Цвет (4 пары): Синий, синий с белым, оранжевый, оранжевый с белым, зеленый, зеленый с белым, коричневый, коричневый с белым• Оболочка • Материал: ПВХ• Цвет: Белый• Длина кабеля в бухте :305 м ± 1.5 м  | П.М. | 600 |
| 2 | Установка сетевых розеток RJ-45, двойная • Цвет товара белый• Количество в упаковке 1 шт.• Тип розетка• Монтаж скрытый• Материал поликарбонат• Категория (Cat) CAT5• Тип соединителя/разъема 2x RJ45 | шт. | **15** |
| 3 | Протяжка UTP кабеля SIGMA CAT-5E 2x4x0,5 мм | П.М. | **600**  |

**Требования к подрядной организации**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Требование к подрядной организации
 | 1. Выполнение работ строго в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2. Гарантии качества: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента завершения ремонтных работ;
3. Все проводимые работы проводятся на объекте Заказчика со строгим согласованием объемов работ по предварительной заявке Заказчика;
4. Все работы выполняются подрядчиком с неукоснительным соблюдением всех требований Техники безопасности, норм Охраны труда и Охраны окружающей среды. Все расходы, связанные с выполнением этого пункта, несет подрядчик;
5. Наличие у подрядчика сотрудников (в штате, по найму) для обеспечения выполнения работ по заявке Заказчика на:
* отделочные работы;
* монтажные работы;
* бетонные работы;
* сварочные работы;
* вывоз мусора.
1. Наличие собственной или привлечение спец. техники, грузовое авто (портер).
 |
| 1. Назначение и состав работ
 | 1. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории КР.
 |
| 1. Организация работ
 | 1. Вся полнота ответственности при выполнении работ Подрядчиком на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Кыргызской Республики об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм;
2. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих, персонала и посетителей ЗАО «МПЦ» на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
3. Место размещения персонала, выполняющего работы и складирование строительных материалов согласовать с Заказчиком;
4. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, должен быть вывезен Подрядчиком и утилизирован в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства;
5. При проведении отделочных работ внутри здания ЗАО «МПЦ» Подрядчик обязан изолировать место производства работ от персонала и посетителей с помощью устройства временного ограждения, предотвращающее распространение пыли и других вредных веществ в другие помещения. Все вентиляционные и технологические отверстия оборудования (кондиционеры, электроконвекторы, радиаторы) должны быть ограждены от попадания строительной пыли;
6. Все оборудование ЗАО «МПЦ», затронутое в ходе ремонта, должно быть установлено на прежние места и функционировать в штатном режиме.
7. Сдать помещение в чистовом виде и вывезти весь мусор.
 |
| 1. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность
 | 1. Подрядчик должен строго соблюдать требования действующего законодательства и локальных нормативных документов ЗАО «МПЦ» в области пожарной безопасности и внутриобъектового режима;
2. В случае необходимости проведения работ, связанных с отключением электроснабжения в процессе строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения;
3. В процессе производства работ использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование;
4. Персонал подрядчика при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ, необходимыми для безопасного выполнения работ;
5. Привлекать к работам на объекте Заказчика работников Подрядчика, у которых отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья к выполняемым работам в соответствии с требованиями действующего законодательства КР.
 |
| 1. Порядок сдачи-приемки работ
 | 1. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;
2. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ;
3. Оформляется акт выполненных работ с предоставлением счёт-фактур в срок, не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ;
4. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:
5. акты приемки выполненных работ;
6. подписанные акты скрытых работ;
7. накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование;
8. счет-фактуру.
 |
| 1. Применяемые строительные материалы
 | 1. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика;
2. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории КР;
3. Остатки строительных материалов, закупленные подрядчиком и не задействованных в процессе строительства, оплате не подлежат. За исключением товаров, которые можно отнести к стратегическому запасу.
 |
| 1. Требования к выполнению дополнительных работ (внесения изменений в первоначальный состав работ), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ
 | 1. Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается соответствующим дополнительным соглашением к основному договору;
2. При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ, препятствующих дальнейшему выполнению работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ;
3. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования тех. решения Заказчиком.
 |
| 1. Прочие требования
 | 1. До начала работ провести обязательное обследование объекта с проведением замеров для уточнения объемов работ и количества материалов;
2. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности по программе и в порядке установленным, с последующим оформлением допуска на объект;
3. Работы производитьв будние дни с 9.00 до 18.00;
4. В случае необходимости проведения работ в нерабочее время подрядчик уведомляет ответственного представителя от ЗАО «МПЦ» за 1 рабочий день;
5. Работы выполняются в условиях действующего офиса с обеспечением сохранности, работоспособности инженерной инфраструктуры (включая проложенные коммуникации) объекта Заказчика.
 |
| 1. Приложения
 | * + - 1. Ведомость объемов строительно-ремонтных работ, планы помещений до и после перепланировки, требования к материалам.
 |
| 1. Требования к гарантии качества работ
 | 1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 месяцев, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
 |
| 1. Примечание
 | 1. Правки и дополнения возможны при заключении договора.
 |

**Квалификационные и иные требования:**

1. Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года на сумму свыше 2 млн. сомов (предоставить подтверждающие документы);
2. Предоставить соответствующие копии лицензий на выполнение строительно-монтажных работ;
3. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
4. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
5. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
6. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
7. Сметный расчет предоставить с расшифровкой на материалы и работы по каждой позиции согласно ведомости объемов работ по системе сметных нормативных документов и методическим указаниям Госстроя КР 2016 г. с подписью инженера-сметчика. Отображать все вычтенные ресурсы, поправки, объемы. Предоставить "архивный вариант" сметного расчета. НР и СП в сторону уменьшения не корректируются.
8. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.
9. Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом за 2024 г.)
10. Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к финансовым ресурсам. Приложить справку обслуживающего банка о имеющемся финансовом потенциале для выполнения договора.
11. Представить список в штате квалификационных специалистов инженер-сметчика. В качестве документального подтверждения приложить копии приказов, трудовых книжек, дипломов, сертификатов.
12. Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник на дату подачи предложения.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

**Приложение № 1. Конкурсная заявка**

**Конкурсная заявка**

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Наименование, ИНН) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 предлагаем поставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, подпись

М.П.

**Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

**Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

Номер конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник конкурса: *наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

1. Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;
2. Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;
3. Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

 Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия ФИО

М.П.