**Тех. задание**

**Наименование закупки:** Услуги по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

**Сроки поставки товара:** Не более 60 рабочих дней со дня подписания договора.

**Лот № 1:** Услуги по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

**ГОКЗ** – Декларация.

**Ведомость объемов на строительно-ремонтные работы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество (ориентировочное)** | **Примечание** |
| **А)** | **Ведомость объемов на строительно-ремонтные работы санузла первого этажа** | | | |
| 1 | Возведение стены из кирпича в том числе и дверные проемы | м2 | 20 | Указать цену за материалы и за работу |
| 2 | Штукатурка стен и перегородок цементно-песчаными смесями | м2 | 40 |
| 3 | Установка алюминиевых дверей с закалённым тонированным стеклом, с доводчиком | м2 | 4 |
| 4 | Подготовка и грунтовка стен для укладки керамической плитки | м2 | 93 |
| 5 | Укладка стен керамической плиткой | м2 | 93 |
| 6 | Заливка стяжки пола для укладки керамической плитки | м2 | 34 |
| 7 | Укладка пола керамической плиткой | м2 | 34 |
| 8 | Установить Аристон на 50 л. | шт. | 1 |
| 9 | Перфорированные потолки (скрытого монтажа cистема Clip In и Hook On) (армстронг алюминиевый) | м2 | 35 |
| 10 | Установить светильники 600x600 хорошего качества | шт. | 12 |
| 11 | Установить напольный унитаз чаша Генуя с бачком слива высокого качества | шт. | 2 |
| 12 | Установить напольный унитаз высокого качества с доводчиком крышки унитаза | шт. | 11 |
| 13 | Установить гигиенический душ встраиваемый, с подачей холодной и горячей воды | шт. | 2 |
| 14 | Установить напольное биде с смесителем высокого качества с подачей холодной и горячей воды | шт. | 1 |
| 15 | Установить сантехнические перегородки с каркасом (12 кабинок) из ЛДСП | м2 | 42 |
| 16 | Установить умывальник с тройной влитой раковиной в комплекте с смесителями с подачей холодной и горячей воды | компл. | 2 |
| 17 | Установить зеркало высотой 60 см высота рассчитать согласно ширине влитой раковины | компл. | 2 |
| 18 | Установить вентиляционные решетки | шт. | 4 |
| 19 | Установить канальные центробежные вентиляторы предназначеные для приточно-вытяжной вентиляции санузлов в комплекте с шахтами | компл. | 2 |
| 20 | Проложить канализационные трубы диаметром 100 мм (отводы тройники в комплекте) | п/м | 25 |
| 21 | Проложить канализационные трубы диаметром 50 мм (отводы,тройники в комплекте) | п/м | 25 |
| 22 | Проложить сантехнические трубы диаметром 25 мм (отводы, тройники в комплекте) | п/м | 70 |
| **Демонтажные работы санузла первого этажа** | | | | |
| 1 | Демонтаж кирпичных существующих стен с вывозом строительного мусора | м2 | 34 | Указать цену за работу |
| 2 | Демонтаж существующего потолка из ГКЛ, армстронга, светильников | м2 | 34 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов раковин и унитазов. | шт. | 8 |
| 4 | Демонтаж старой керамической плитки стен и пола | м2 | 90 |
| 5 | Демонтаж межкомнатных дверей | шт. | 3 |
| 6 | Демонтаж сантехнических труб | м/п | 20 |
|  | | | | |
| **Б)** | **Ведомость объемов на строительно-ремонтные работы кабинетов ПО и УпВУП, коридора, а также возведение дополнительной комнаты к существующему зданию** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество (ориентировочное)** | **Примечание** |
| 1 | Заливка наливного пола для укладки ламината | м2 | 129 | Указать цену за материалы и за работу |
| 2 | Укладка ламината 33 класса | м2 | 129 |
| 3 | Подготовка, шкурка и грунтовка стен под водоэмульсионную краску | м2 | 476 |
| 4 | Покраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 476 |
| 5 | Перфорированные потолки (скрытого монтажа истема Clip In и Hook On) | м2 | 264 |
| 6 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 10 |
| 7 | Подготовка и грунтовка потолка под водоэмульсионную краску | м2 | 10 |
| 8 | Установить светильники 600x600 | шт. | 70 |
| 9 | Установить выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
| 10 | Прокладка провода 3х1,5 со штробой стен | п/м | 100 |
| 11 | Прокладка провода 3х2,5 со штробой стен | п/м | 150 |
| 12 | Установить и подключить розетки | шт. | 20 |
| 13 | Возведение стены из ГКЛ двухслойной обшивкой с обеих сторон и с шумоизоляцией | м2 | 9 |
| 14 | Установка алюминиевых дверей с закалённым тонированным стеклом 3 шт. | м2 | 6 |
| 15 | Установка пластикового окна | м2 | 3 |
| 16 | Возведение стены из кирпича в том числе и дверные и оконные проемы | м2 | 16 |
| 17 | Штукатурка откосов окон и дверей цементно-песчаными смесями | п/м | 12 |
| 18 | Штукатурка стен и перегородок цементно-песчаными смесями | м2 | 32 |
| 19 | Установка железной решетки | м2 | 3 |
| 20 | Утепление потолка (базальт) | м2 | 6 |
| 21 | Установка плинтусов с прокраской (дюрополимер) | п/м | 200 |
| **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж существующего потолка и светильников | м2 | 246 | Указать цену за работу |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 114 |
| 3 | Демонтаж пластиковых плинтусов | п/м | 105 |
| 4 | Демонтаж и установка пластикового окна с решеткой (1.1 м х 1.7 м) | шт. | 1 |
| 5 | Пробитие стены оконного проема | м2 | 4,5 |
| 6 | Демонтаж бронированной двери | шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж входной межкомнатной двери | м2 | 2 |
| 8 | Демонтаж пластикового окна | м2 | 2 |
| 9 | Демонтаж существующих стен с вывозом строительного мусора | м2 | 4 |
| 10 | Демонтаж кафельной плитки пола | м2 | 13,8 |
| 11 | Демонтаж кирпичных существующих стен с вывозом строительного мусора | м2 | 9 |
|  |  |  |  |  |
| **В)** | **Ведомость объемов на строительно-ремонтные работы**  **фойе и конференц-зала** | | | |
| 1 | Заливка наливного пола для укладки ламината | м2 | 50 | Указать цену за материалы и за работу |
| 2 | Укладка ламината 33 класса | м2 | 50 |
| 3 | Подготовка, шкурка и грунтовка стен под водоэмульсионную краску | м2 | 300 |
| 4 | Покраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 300 |
| 5 | Перфорированные потолки (скрытого монтажа истема Clip In и Hook On) | м2 | 50 |
| 6 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 12 |
| 7 | Подготовка и грунтовка потолка под водоэмульсионную краску | м2 | 12 |
| 8 | Установить светильники 600x600 | шт. | 15 |
| 9 | Установить выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
| 10 | Прокладка провода 3х1,5 со штробой стен | п/м | 50 |
| 11 | Прокладка провода 3х2,5 со штробой стен | п/м | 50 |
| 12 | Установить и подключить розетки | шт. | 15 |
| 13 | Штукатурка стен цементно-песчаными смесями или штукатурной смесью | м2 | 100 |
| 14 | Установка алюминиевых дверей с закалённым тонированным стеклом 3 шт. | м2 | 6 |
| 15 | Установка потолочных плинтусов | п/м | 17 |
| 16 | Установка плинтусов с прокраской (дюрополимер) | п/м | 30 |
| 17 | Установка декоративного потолка | м2 | 33 |
| 18 | Укладка керамогранита высокого качества | м2 | 55 |
| 19 | Установка периллы со стойками из нержавейки | п/м | 2 |
| 20 | Заливка бетона для лестничной площадки и ступенек для лестницы | м3 | 2 |
| 21 | Заливка бетона для выравнивания существующих ступенек лестницы по стандартам | м3 | 13 |
| 22 | Установка настенных перилл | п/м | 13 |
| 23 | Укладка лестницы и лестничной площадки из природного гранита | м2 | 17 |
| 24 | Установка люстры для лестничной площадки | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Демонтажные работы** | | | |
| 1 | Демонтаж кирпичных существующих стен с вывозом строительного мусора | м2 | 50 | Указать цену за работу |
| 2 | Демонтаж существующего потолка из ГКЛ армстронга, светильников | м2 | 84 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов раковин и унитазов | шт. | 6 |
| 4 | Демонтаж старой керамической плитки пола | м2 | 84 |
| 5 | Демонтаж межкомнатных дверей | шт. | 5 |
| 6 | Демонтаж сантехнических труб | м/п | 20 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 28 |

**Требования к подрядной организации**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Требование к подрядной организации | 1. Выполнение работ строго в соответствии с требованиями действующего законодательства; 2. Гарантии качества: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента завершения ремонтных работ; 3. Все проводимые работы проводятся на объекте Заказчика со строгим согласованием объемов работ по предварительной заявке Заказчика; 4. Все работы выполняются подрядчиком с неукоснительным соблюдением всех требований Техники безопасности, норм Охраны труда и Охраны окружающей среды. Все расходы, связанные с выполнением этого пункта, несет подрядчик; 5. Наличие у подрядчика сотрудников (в штате, по найму) для обеспечения выполнения работ по заявке Заказчика на:  * отделочные работы; * монтажные работы; * бетонные работы; * сварочные работы; * вывоз мусора.  1. Наличие собственной или привлечение спец. техники, грузовое авто (портер). |
| 1. Назначение и состав работ | 1. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории КР. |
| 1. Организация работ | 1. Вся полнота ответственности при выполнении работ Подрядчиком на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Кыргызской Республики об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм; 2. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих, персонала и посетителей ЗАО «МПЦ» на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ; 3. Место размещения персонала, выполняющего работы и складирование строительных материалов согласовать с Заказчиком; 4. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, должен быть вывезен Подрядчиком и утилизирован в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства; 5. При проведении отделочных работ внутри здания ЗАО «МПЦ» Подрядчик обязан изолировать место производства работ от персонала и посетителей с помощью устройства временного ограждения, предотвращающее распространение пыли и других вредных веществ в другие помещения. Все вентиляционные и технологические отверстия оборудования (кондиционеры, электроконвекторы, радиаторы) должны быть ограждены от попадания строительной пыли; 6. Все оборудование ЗАО «МПЦ», затронутое в ходе ремонта, должно быть установлено на прежние места и функционировать в штатном режиме. 7. Сдать помещение в чистовом виде и вывезти весь мусор. |
| 1. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность | 1. Подрядчик должен строго соблюдать требования действующего законодательства и локальных нормативных документов ЗАО «МПЦ» в области пожарной безопасности и внутриобъектового режима; 2. В случае необходимости проведения работ, связанных с отключением электроснабжения в процессе строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения; 3. В процессе производства работ использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование; 4. Персонал подрядчика при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ, необходимыми для безопасного выполнения работ; 5. Привлекать к работам на объекте Заказчика работников Подрядчика, у которых отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья к выполняемым работам в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. |
| 1. Порядок сдачи-приемки работ | 1. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика; 2. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ; 3. Оформляется акт выполненных работ с предоставлением счёт-фактур в срок, не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ; 4. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 5. акты приемки выполненных работ; 6. подписанные акты скрытых работ; 7. накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование; 8. счет-фактуру. |
| 1. Применяемые строительные материалы | 1. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика; 2. Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории КР; 3. Остатки строительных материалов, закупленные подрядчиком и не задействованных в процессе строительства, оплате не подлежат. За исключением товаров, которые можно отнести к стратегическому запасу. |
| 1. Требования к выполнению дополнительных работ (внесения изменений в первоначальный состав работ), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | 1. Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается соответствующим дополнительным соглашением к основному договору; 2. При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ, препятствующих дальнейшему выполнению работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ; 3. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования тех. решения Заказчиком. |
| 1. Прочие требования | 1. До начала работ провести обязательное обследование объекта с проведением замеров для уточнения объемов работ и количества материалов; 2. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности по программе и в порядке установленным, с последующим оформлением допуска на объект; 3. Работы производитьв будние дни с 9.00 до 18.00; 4. В случае необходимости проведения работ в нерабочее время подрядчик уведомляет ответственного представителя от ЗАО «МПЦ» за 1 рабочий день; 5. Работы выполняются в условиях действующего офиса с обеспечением сохранности, работоспособности инженерной инфраструктуры (включая проложенные коммуникации) объекта Заказчика. |
| 1. Приложения | * + - 1. Ведомость объемов строительно-ремонтных работ, планы помещений до и после перепланировки, требования к материалам. |
| 1. Требования к гарантии качества работ | 1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 месяцев, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |
| 1. Примечание | 1. Правки и дополнения возможны при заключении договора. |

**Квалификационные и иные требования:**

1. Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года (предоставить подтверждающие документы);
2. Предоставить соответствующие копии лицензий на выполнение строительно-монтажных работ;
3. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
4. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
5. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
6. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
7. Предоставить коммерческое предложение с описанием цен оказываемых услуг и строительным материалом.
8. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

**Приложение № 1. Конкурсная заявка**

**Конкурсная заявка**

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Наименование, ИНН) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предлагаем поставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, подпись

М.П.

**Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

**Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

Номер конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник конкурса: *наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

1. Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;
2. Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;
3. Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия ФИО

М.П.