**Тех. задание**

**Наименование закупки:** Приобретение услуг изготовления офисной мебели.

**Лот № 1:** Приобретение услуг изготовления офисной мебели.

**Сроки поставки товара:** В течении 10 рабочих дней.

**Конкурсная документация** – на русском языке.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** **(описание выполненных работ,****оказанных услуг)** | **Ед.****изм.** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ***Встроенный шкаф:***1. Размер: длина 8315 мм (5514 мм должны быть выполнены в виде квадратных шкафчиков с ключами закрывания с нумерацией), высота 2550 мм, глубина 680 мм.
2. Размер: длина 2395 мм, высота 2550 мм, глубина 680 мм.
* **Материал - ЛДСП EGGER (чёрный графит).**
 | комплект | 1 |
| 2 | ***Шкаф купе:*** 1. Размер: ширина 1535 мм, высота 2640 мм, глубина 600 мм.
* **Материал - МДФ NIGRO DY (цвет чёрный), двери из стекла с алюминиевым профилем (купе).**
 | комплект | 1 |
| 3 | ***Шкаф для приемной:***1. Размер: ширина 2060 мм, высота 2200 мм, глубина 520 мм.
* **Материал – ЛДСП EGGER и Акрил (цвет чёрный), двери из стекла с алюминиевым профилем.**
 | комплект | 1 |
| 4 | ***Шкаф для цветов:***1. Размер: ширина 1000 мм, высота 1300 мм, глубина 300 мм.
* **Материал - ЛДСП EGGER (чёрный графит).**
* **На дверях должны быть установлены ключи для закрывания шкафа.**
 | шт. | 4 |
| 5 | ***Шкаф для телефона сотрудников и посетителей:***1. Размер: ширина 100 мм, высота 2200 мм, глубина 300 мм. (должны быть выполнены в виде квадратных шкафчиков с ключами закрывания с нумерацией)
* **Материал - ЛДСП EGGER (чёрный графит).**
* **На дверях должны быть установлены ключи для закрывания шкафа.**
 | шт. | 1 |

**Квалификационные и иные требования:**

1. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
2. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
3. Предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием цен.

**Технические требования**

1. Кромка должна быть в цвет. Использование меламиновой (бумажной) кромки не допускается.
2. Требования к конструкции, обработке
	* Все открытые торцы деталей из ЛДСП, а также торцы съемных деталей должны быть оклеены ABS кромкой.
	* Использование конфирматов на внешних видимых поверхностях мебели не допускается.
3. Поставляемая мебель должна быть обеспечена гарантией не менее чем на 12 месяцев со дня ее приемки, а также пост гарантийным обслуживанием.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.