**Наименование закупки:** Приобретение сетевого кабеля и расходных материалов.

**Лот № 1:** Приобретение сетевого кабеля и расходных материалов.

**Планируемая сумма закупка:** 75 000,0 сом.

**Срок поставки:** Срок поставки 10 рабочих дней.

**Техническая спецификация:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требование к кабелю UTP** | **Состав требования** |
| Кабель UTP CAT5E (для внутренних работ) | * Материал: Бескислородная медь (чистота 99.97%) * Диаметр :0.51мм * Изоляция * Материал: ПЭВП * Цвет (4 пары): Синий, синий с белым, оранжевый, оранжевый с белым, зеленый, зеленый с белым, коричневый, коричневый с белым * Оболочка * Материал: ПВХ * Цвет: Белый * Длина кабеля в бухте :305 м ± 1.5 м * **Количество – 4 бухты** |
| **Требование к коннекторам** | **Состав требования** |
| Коннекторы | * Модель: S901A * Тип разъёма: RJ 45, Категория 5е, UTP * Материал: Пластик * Контактная часть: Сплав меди с золотым напылением * Цвет: Прозрачный * Тип упаковки: Пакет * **Количество – 4 упаковки по 100 штук** |
| **Требование к кримперу** | **Состав требования** |
| Кримпер для обжима | * Количество гнезд: 3 шт * Материал покрытия рукояток ПВХ * Снятие изоляции: есть * Тип разъема RJ: RJ9, RJ11, RJ12, RJ45 * **Количество – 4 шт** |
| **Требование к тестеру** | **Состав требования** |
| Линейный тестер с функцией поиска кабеля в пучке | |  |  | | --- | --- | | * Тип оборудования: Тестер * Тип индикатора: Светодиод + звуковая сигнализация * Тип коннектора: RJ-45 (8P8C), RJ-11 (4P4C), BNC * Тип тестируемых кабелей: Витая пара (UTP,FTP,STP) / телефонный * Источник питания: Батарея 9В "Крона" * **Количество – 4 шт** |  | |
| **Требование к полке** | **Состав требования** |
| Полка стационарная для серверного шкафа NetShelter SX Cabinet, Cabinet System E242296 | * Глубина: 800 мм * Ширина: 483 мм * Высота: 44 мм * Цвет: черный * Статическая нагрузка: 100 кг * Материал: Листовая сталь * Тип конструкции: Перфорированная * **Количество – 4 шт** |
| **Требование к кабелю** | **Состав требования** |
| Кабель Lan раздвижной | * Кабель Lan раздвижной * Длина 1,5 метра (в вытянутом состоянии) * **Количество – 10 шт** |

**Квалификационные требования:**

1. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
2. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
3. Предоставить коммерческое предложение и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР.